1.寻找一个空的U盘，USB2.0 或者USB3.0 都可以
   容量控制在64G以下
   U盘格式，最好是FAT32，
   在windows电脑下格式化

2.固件升级步骤
   1）把压缩包内的文件夹内的文件，拷贝到U盘内
   2）在功放关机状态下，把U盘插入
   3）点功放power开机
   4)  等待功放自动更新，中间会有一个重启过程。
   5）等待功放自动启动，跳转到信号源。升级结束。